**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ДВЕРЬМИ**

**Фабрики дверей «АРЛЕС»**

**arles-penza.ru**

**Уважаемые заказчики !**

Благодарим вас за приобретение дверей нашей фабрики ! Ниже мы приводим рекомендации по эксплуатации и уходу за дверьми. Пожалуйста, соблюдайте их, и двери будут служить вам долго, сохраняя безупречный внешний вид.

**До установки:**

1. До установки храните двери в оригинальной упаковке , горизонтально или вертикально, так чтобы исключить механические повреждения двери и попадание на нее воды.
2. Не ставьте двери около нагревательных приборов, это может привести к отслоению покрытия. Установку натяжных потолков проводите до установки дверей.
3. Не храните двери в помещениях, где проводятся строительные или ремонтные работы с большим выделением влаги – штукатурка, шпаклевка, оклейка обоями. Повышенная влажность может повредить полотно двери.
4. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на полотна и комплектующие.

Это может вызвать отслоение покрытия.

**Во время установки:**

1. Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли и в помещении установилась нормальная влажность и температура.
2. Если двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течении 3-х дней выдержать двери в помещении для акклиматизации.
3. Установку дверей должен производить профессиональный установщик с полным набором инструмента. Не доверяйте эту работу специалистам широкого профиля.
4. Монтаж дверей следует производить только после того, как выполнена чистовая отделка стен и пола, уложена плитка.

**Во время эксплуатации :**

1. Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +5 до +35С° с относительной влажностью воздуха от 30 до 60%.
2. Несмотря на то, что Ваша дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия. Открывание и закрывание дверей не должно производиться способами, вызывающими повреждение целостности полотна, коробки, наличника, а также повреждение покрытия.
3. Для сохранения внешнего вида дверей им требуется такой же уход как за мебелью. В случае загрязнения протрите двери влажной тряпкой, возможно применение бытовых моющих средств.
4. **Категорически не допускается воздействие на двери и комплектующие бытовых нагревательных приборов – фена, пароочистителя, бытовых нагревателей.**

**Гарантийные обязательства** : производитель дает гарантию на эксплуатацию 36 (тридцать шесть ) месяцев с момента подписания приемо-сдаточного акта при условии соблюдения вышеуказанных правил.